|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Material o Equipo:** **CÁMARA TERMICA** | | | | **Código:** |
| **Descripción del Equipo:**  Las cámaras de sensor inteligente son ideales para usuarios que requieren análisis incorporado en la cámara y capacidades de alarma para monitorización de situaciones y aplicaciones de detección temprana de incendios, con protección IP67 o superior contra el polvo y agua. | | | | |
| **Formas y Dimensiones aproximadas:** | | | | |
| **Descripción de las Partes:** Base de instalación, Carcasa, Lente, Tarjeta electrónica | | | | |
| **Especificaciones Técnicas:**  OBLIGATORIAMENTE **CÁMARA TERMICA IP67 O SUPERIOR DE EXTERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (IEEE 802.3AF)** **POE**  OBLIGATORIAMENTE **COMPRESIÓN DE VÍDEO H.265**  OBLIGATORIAMENTE **RESOLUCION PARA 320 X 256: PUEDE ESCALARSE HASTA 640 X 512 Y PARA 640 X 512 PUEDE ESCALARSE HASTA 320 X 256**  OBLIGATORIAMENTE **SENSOR DE** **IMAGEN 320X256 Micro bolómetro VOx SIN ENFRIAR O 640 x 512 Micro bolómetro VOx sin enfriar**  OBLIGATORIAMENTE **ANALITICA**  OBLIGATORIAMENTE **RANGO ESPECTRAL 8 μm a 14 μm**  OBLIGATORIAMENTE **RANGO DINAMICO 40°C a 225°C (-40°F a 437°F) [puede variar según la temperatura de operación]**  OBLIGATORIAMENTE **TAMAÑO DE PIXEL 12 μm**  OBLIGATORIAMENTE **COMPATIBLE CON ONVIF**  OBLIGATORIAMENTE **RELACION DE ASPECTO 5:4**  OBLIGATORIAMENTE **VELOCIDAD DE IMAGEN Hasta 30 fps (los modelos -1 llegan hasta 8.6 fps)** OBLIGATORIAMENTE **COMPATIBLE CON QOGNIFY- ONSSI OCULARIS 5.9 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **PROTECCION POR CONTRASEÑA**  OBLIGATORIAMENTE **ALMACENAMIENTO INTEGRADO Ranura para microSD/microSDHC/microSDXC**  OBLIGATORIAMENTE **CIFRADO HTTPS**  OBLIGATORIAMENTE **PROTOCOLO** **COMPATIBLE RTSP, SNMP V2C/V3, IPV4/IPV6**  OBLIGATORIAMENTE **TEMPERATURA/HUMEDAD OPERATIVAS -40 °C ~ +65 °C (-40 °F ~ +149 °F) / Menos de un 93 % de HR**  OBLIGATORIAMENTE **SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION EN QOGNIFY ONSSI OCULARIS 5.9 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **BASE, HERRAJE, CAJA O SOPORTE DE MONTAJE PARA CAMARAS** | | | | |
| **Marcas & Modelos aprobados:** Debe ser compatible con el Sistema de Video Vigilancia de EDESUR.   * Marca N/A Modelo Tipo **Bullet** | | **Posibles Proveedores:**   * N/A | | |
| **Observaciones:**   * Integradores autorizados y certificados para venta, soporte, mantenimiento, instalación e implementación de Ocularis Qognify para Republica Dominicana * Incluir carta constancia directa de la Casa Matriz Ocularis- Qognify OnSSI * Garantía: Mínimo un año en partes y de labor de servicio técnico, Visita obligatoria a realizar levantamiento | | | | |
|  |  | |  | |
| **ELABORADO** | **REVISADO** | | **APROBADO** | |
| **SUPERVISOR DE MONITOREO** | **GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL** | | **DIRECTOR DE SEGURIDAD** | |
|  |  | |  | |
| Firma: | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | Fecha: | | Fecha: | |