|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Material o Equipo:** **CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO FACIAL** | | | | **Código:** |
| **Descripción del Equipo:** Video portero para control de acceso biométrico con reconocimiento facial. | | | | |
| **Formas y Dimensiones aproximadas:**    Dimensiones: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6") | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES: CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO FACIAL** | | | | |
| **Especificaciones Técnicas:**  OBLIGATORIAMENTE **PANTALLA TOUCH LCD DE 4.3 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **RESOLUCION 1024 X 600 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **SUPRESION DE RUIDO Y CANCELACION DE ECO**  OBLIGATORIAMENTE **VOLUMEN AJUSTABLE**  OBLIGATORIAMENTE **MICROFONO OMNIDIRECCIONAL**  OBLIGATORIAMENTE **CAPACIDAD DE MENSAJES CON TARJETA TF INSERTADA DE 200 IMÁGENES CAPTURADAS, 200 GRABACIONES DE ALARMAS**  **SIN TARJETA TF 2MB RAM PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES.**  OBLIGATORIAMENTE **VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: < 5W**  OBLIGATORIAMENTE **CAMARA CON LENTE DE 2MP DE ANGULO AMPLIO**  OBLIGATORIAMENTE **CAPACIDAD PARA ENLAZAR CAMARA DE RED**  OBLIGATORIAMENTE **LECTOR DE TARJETA EM INTEGRADO (26/34 BIT)**  OBLIGATORIAMENTE **TECLADO PARA CODIGO PIN FISICO Y/O EN PANTALLA**  OBLIGATORIAMENTE **AUDIO DE DOS VIAS**  OBLIGATORIAMENTE **ESTACION PARA INTERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **QUE SOPORTE CONEXIÓN TCP/IP CON CABLE E INALAMBRICA POR WIFI**  OBLIGATORIAMENTE **INTERFACE DE RED RJ-45 10/100MBPS AUTO ADAPTABLE, RS-485 (HALF DUPLEX)**  OBLIGATORIAMENTE **SOPORTE TARJETA TF, HASTA 128 G**  OBLIGATORIAMENTE **QUE SOPORTE PROTOCOLOS ISAP E ISUP 5.0**  OBLIGATORIAMENTE **DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL DE 0.3 A 1.5 M.**  OBLIGATORIAMENTE **DURACION DE RECONOCIMIENTO <0.2 S/USUARIO**  OBLIGATORIAMENTE **TASA DE PRECISION DE RECONOCIMIENTO >= 99%**  OBLIGATORIAMENTE **RECIBIR LLAMADAS, ABRIR PUERTAS Y VISTA EN VIVO EN FORMA REMOTA**  OBLIGATORIAMENTE **ADAPTADOR DE ENERGIA 50W 12V**  OBLIGATORIAMENTE **MONTAJE SUPERFICIAL**  OBLIGATORIAMENTE **1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA O FALTAS DE SOFTWARE PARA EL HARDWARE (TERMINALES, CERRADURAS Y BOTONES DE SALIDA)**  OBLIGATORIAMENTE **2 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE DE FABRICANTE PARA EL SOFTWARE**  OBLIGATORIAMENTE **INCLUIR SERVICIOS DE INSTALACION Y ENTRENAMIENTO DE USUARIOS**  OBLIGATORIAMENTE **INCLUIR INSTALACIÓN Y MATERIALES** | | | | |
| **Marcas & Modelos aprobados:**   * Marca N/A Modelo Tipo N/A | | **Posibles Proveedores:**   * N/A | | |
| **Observaciones:**   * N/A | | | | |
|  |  | |  | |
| **ELABORADO** | **REVISADO** | | **APROBADO** | |
| **SUPERVISOR DE MONITOREO** | **GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL** | | **DIRECTOR DE SEGURIDAD** | |
|  |  | |  | |
| Firma: | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | Fecha: | | Fecha: | |