|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Material o Equipo: CÁMARA IP DE EXTERIOR** | | | | **Código:** |
| **Descripción del Equipo:**  Dispositivo que sirve para registrar imágenes estáticas y en movimiento. Cámara para video vigilancia de exterior IP tipo bullet, con protección IP67 o superior contra el polvo y agua. | | | | |
| **Formas y Dimensiones aproximadas:** | | | | |
| **Descripción de las Partes:** Base de instalación, Carcasa, Lente, Tarjeta electrónica | | | | |
| **Especificaciones Técnicas:**  OBLIGATORIAMENTE **CÁMARA BULLET IR IP67 O SUPERIOR DE EXTERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO** **DE 2,8 a 12 mm**  OBLIGATORIAMENTE **ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (IEEE 802.3AF)** **POE**  OBLIGATORIAMENTE **COMPRESIÓN DE VÍDEO H.265+** **CON DOBLE FUNCIONALIDAD DE TRANSMISIÓN O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **MINIMO 5 MEGA PIXEL**  OBLIGATORIAMENTE **RESOLUCION MINIMA FULL HD 1080p** **EN TIEMPO REAL**  OBLIGATORIAMENTE **SENSOR DE** **IMAGEN BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2.7” O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **ANALITICA**  OBLIGATORIAMENTE **WDR 120DB**  OBLIGATORIAMENTE **TRUE DAY/NIGHT**  OBLIGATORIAMENTE **CODEC INTELIGENTE WiseSTream**  OBLIGATORIAMENTE **COMPATIBLE CON ONVIF**  OBLIGATORIAMENTE **LONGITUD VISIBLE IR 30M** , **IP67 E** **IK 10 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **PROPORCION DE APERTURA MAXIMA F1.6** OBLIGATORIAMENTE **COMPATIBLE CON QOGNIFY- ONSSI OCULARIS 5.9 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **PROTECCION POR CONTRASEÑA**  OBLIGATORIAMENTE **FILTRADO DE CONEXIONES IP**  OBLIGATORIAMENTE **CIFRADO HTTPS**  OBLIGATORIAMENTE **PROTOCOLO** **COMPATIBLE SSL/TLS, RTSP, SNMP V2C/V3, IPV4/IPV6**  OBLIGATORIAMENTE **TEMPERATURA/HUMEDAD OPERATIVAS -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Menos de un 90 % de HR**  OBLIGATORIAMENTE **SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION EN QOGNIFY ONSSI OCULARIS 5.9 O SUPERIOR**  OBLIGATORIAMENTE **BASE, HERRAJE, CAJA O SOPORTE DE MONTAJE PARA CAMARAS** | | | | |
| **Marcas & Modelos aprobados:**   * Marca N/A Modelo Tipo **Bullet** | | **Posibles Proveedores:**   * N/A | | |
| **Observaciones:**   * Integradores autorizados y certificados para venta, soporte, mantenimiento, instalación e implementación de Ocularis Qognify para Republica Dominicana * Incluir carta constancia directa de la Casa Matriz Ocularis- Qognify OnSSI * Garantía: Mínimo un año en partes y de labor de servicio técnico, Visita obligatoria a realizar levantamiento | | | | |
|  |  | |  | |
| **ELABORADO** | **REVISADO** | | **APROBADO** | |
| **SUPERVISOR DE MONITOREO** | **GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL** | | **DIRECTOR DE SEGURIDAD** | |
|  |  | |  | |
| Firma: | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | Fecha: | | Fecha: | |