|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Material o Equipo:**  Servidor Tipo Torre | **Código:** |
| **Descripción del Servicio:**  Servidor de nivel de entrada destinado a prestaciones de oficinas / sucursales remotas. Ideal para aplicaciones de archivo e impresión, como también para el punto de venta. | |
| **Descripción de las Partes:** Hardware | |
| **Formas y dimensiones:**  Tipo: Servidor en torre  Dimensiones aprox.: Altura (360mm), Ancho (175mm), Profundidad (454mm)  PowerEdge T150 | |
| **Especificaciones Técnicas:**   * Modelo: **Debe ser compatible con los sistemas de Edesur.** * Procesador: **Intel Xeon** E-2314 o Superior * Sistema Operativo: **NO INCLUIDO** * Memoria: 16 **GB o superior** * Almacenamiento: **2x** **4TB** HDD SATA 3.5” 6Gbps * Controladora de almacenamiento: C22 Software RAID 1 for S150 Embedded SATA (o equivalente) * Administración: iDRAC (iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage Enterprise Advance Plus) * Chasis Servidor en torre * No se requiere instalación   **Observación**: Si al momento de la gestión de compras el fabricante ha colocado el modelo PowerEdge T150 en Fin de venta, contemplar el siguiente modelo disponible de la familia de equipos T de este fabricante, cuyas prestaciones sean iguales o superiores a las solicitadas.  Garantía y soporte: 3 (tres) Años a partir de la entrega   * Servicio en sitio después del diagnóstico remoto * Servicio en sitio el siguiente día laborable después del diagnóstico remoto, cobertura de partes. | |
|  | |
| **Marcas & Modelos aprobados:** Debe ser compatible con sistema de Video Vigilancia de EDESUR**. Posibles Proveedores** N/A | |
| **Observaciones:** Es de carácter obligatorio que el Oferente sea representante autorizado de la marca (Remitir constancia de fábrica). | |